Leitor de telas 2.0

O VOX2 é um programa residente leitor de telas.
Ele deve ser ativado a partir do DOS, e não a partir do DOSVOX.
Depois do VOX2 estar ativado, se pode chamar o DOSVOX.

Apos sua instalação, é possivel ativá-lo a qualquer instante através de uma
combinação de teclas: ALT+CONTROL.

As teclas aceitas pelo VOX sao:

Setas - Caminham caracter a caracter pela tela. Não permite que se avance
    acima do topo da tela ou abaixo do final da tela.
Control HOME - Posiciona o cursor na primeira coluna da primeira linha da tela
Control END  - Posiciona o cursor na primeira coluna da última linha da tela.
Control SETAS - Avança ou retrocede o cursor palavra a palavra na linha atual.
Avancando palavras:
    Caso a linha não possua mais palavras, posiciona o cursor na última coluna
    da linha atual, caso ja não esteja nela. O próximo avanço de palavra
    posiciona o cursor na primeira palavra da linha seguinte.
Retrocedendo palavras:
    Caso não hajam mais palavras para retroceder na linha e o cursor ja não
    esteja na primeira coluna, ele é posicionado nela. O proximo retrocesso
    posiciona na última palavra da linha anterior.
RETURN - Posiciona o cursor sempre no inicio da linha seguinte.
ESC - Termina a interação com o programa, retornando à posição original e
restaurando o ambiente como se nada houvesse acontecido.

Dica de instalação:

A melhor forma de instalar o programa VOX é incluir uma chamada no arquivo
AUTOEXEC.BAT do disco de BOOT.  Antes da chamada do VOX deve-se incluir
a seguinte linha:

SET AMBDOSVOX=C:\DOSVOX\DOSVOX.AMB

Obs.: No caso do disco do sistema não ser o C, isso deve-se refletir no
comando acima.

Não é recomendável a instalação múltipla do programa na memória. Isto pode
causar problemas imprevisíveis.  Tambem não se deve ativá-lo junto
com o programa SideKick.

Funcoes:

    ativação: control alt
    ESC - sai do Vox

Posicionamento:

    setas - movem o cursor na tela, falando
    control seta - move para proxima palavra, com clek
    enter - primeira coluna da proxima linha
    tab   - próximo campo com mesmas características
    page up:   primeira linha escrita
    page down: última linha escrita
    control page up:   primeira linha da tela
    control page down: última linha da tela

    F5 - posicionamento absoluto
    controles: letra

Leitura de trechos: tecla opção seguida da granularidade
                 ex.: TT significa toda tela
        opcoes (t,i,f):
            toda, do inicio até ali, dali ao fim
        granularidade (t,l,c):
            tela, linha, campo

Obs.: O programa VOX2 ocupa bem mais memória do que o programa VOX.
      O VOX deve ser preferido quando o uso de memória estiver
      muito apertado, por exemplo, quando da ativação de programas
      do DOS via DOSVOX.
